# 第一章 投标邀请

资中县政府采购中心受采购单位的委托，拟对资中县人民医院新建综合大楼基础护理设施及办公家具（第二次）政府采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

**一、招标编号：**资交采招[2021]01-2号

**二、招标项目：资中县人民医院新建综合大楼基础护理设施及办公家具（第二次）采购项目**

**三、资金来源：**

财政资金（4977830元）

预付款：2000元

**四、项目简介：**

1、资中县人民医院新大楼办公家具及基础护理设施采购项目采购需求

**项目清单及技术参数要求(办公家具)**

| **序 号** | **产品名称** | **规 格(mm)** | | | **数量** | **单 位** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | L型办公桌 | W1600\*D800\*H760 | | | **45** | **张** |  |
| **2** | 医生诊断桌 | W1400\*D700\*H760 | | | **45** | **张** |  |
| **3** | 办公桌 | W1200\*D600\*H760 | | | **70** | **张** |  |
| **4** | 电脑桌 | W1200\*D600\*H760 | | | **40** | **张** |  |
| **5** | 组合式工作位 | W1200\*D600\*H750 | | | **160** | **套** |  |
| **6** | 收费桌 | W1400\*D700\*H760 | | | **28** | **张** |  |
| **7** | 示教室会议拼接条桌 | W1300\*D600\*H750 | | | **280** | **张** |  |
| **8** | 示教室组合会议桌 | W5600\*D1500\*H760 | | | **1** | **张** |  |
| **9** | 餐 桌 | W1400\*D700\*H750 | | | **11** | **张** |  |
| **10** | 升降活动讲台 | W700\*D480\*H750-1010 | | | **17** | **个** |  |
| **11** | 文件柜 | W1200\*D450\*H2000 | | | **47** | **组** |  |
| **12** | 通门文件柜 | W900\*D550\*H2000 | | | **40** | **组** |  |
| **13** | 更衣柜 | W900\*D550\*2000 | | | **104** | **组** |  |
| **14** | 鞋柜 | W900\*D500\*H2000 | | | **51** | **组** |  |
| **15** | 文件柜 | W1200\*D400\*H1800 | | | **2** | **组** |  |
| **16** | 30人鞋柜 | W1200\*D450\*H1800 | | | **1** | **组** |  |
| **17** | 活动钢柜 | W398\*D500\*H620 | | | **145** | **个** |  |
| **18** | 货架 | W2000\*D600\*H2000 | | | **121** | **组** |  |
| **19** | 高低床含床垫 | W2120\*D1000\*H2050 | | | **89** | **套** |  |
| **20** | 医生诊断椅 | W670\*D640\*H1125-1215 | | | **45** | **把** |  |
| **21** | 护士椅 | W595\*D575\*H930-995 | | | **195** | **个** |  |
| **22** | 医生办公椅 | W740\*D640\*H1050 | | | **243** | **把** | **1** |
| **23** | 培训椅 | W635\*D505\*H840 | | | **650** | **把** |  |
| **24** | 病员椅 | 如图所示 | | | **280** | **把** |  |
| **25** | 餐 椅 | 标 准 | | | **38** | **把** |  |
| **26** | VIP病房沙发茶几 | 三人位 | | | **34** | **套** |  |
| **27** | 2-6楼定制护士站 | 3000\*800\*1100/9400\*800\*1100 | | | **42** | **米** |  |
| **总：2824件** | | |  |

**项目清单及技术参数要求(基础护理设施)**

| **序号** | **房间名称** | **产品名称** | | **计价单位** | **米** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1楼门诊急诊治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 2、8 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 2、8 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 4、6 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 4、6 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 | ABS |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 4、6 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 1 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 1 | 复合亚克力 |
| **2** | **1楼放射科：造影准备、注射准备室** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 3 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 | ABS |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 3 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 1 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 1 | 复合亚克力 |
| **3** | **2楼住院急诊治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 4、6 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 4、6 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 5、8 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 5、8 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 | ABS |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 5、8 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 1 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 1 | 复合亚克力 |
| **4** | **2楼门诊治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 6 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 6 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 6 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 6 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 4 | ABS |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 2 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 2 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 2 | SECC双面电解钢板 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 6 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 2 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 2 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 2 | 复合亚克力 |
| **5** | **3F门诊治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 3 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 | ABS |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 3 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 1 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 1 | 复合亚克力 |
| **6** | **4F门诊治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 3 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 3 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 | ABS |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 3 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 1 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 1 | 复合亚克力 |
| **7** | **4楼准备/恢复区** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 1、7 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 1、7 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 1、7 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 1、7 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 | ABS |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 1 | SECC双面电解钢板 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 1、7 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 1 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 1 | 复合亚克力 |
| **8** | **7F治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 4 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 4 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 4 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 4 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 1 | ABS |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 4 |  |
| **9** | **7F治疗室2** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 7、35 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 7、35 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 7、35 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 7、35 | SECC双面电解钢板 |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 2 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 | ABS |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 7、35 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 1 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 1 |  |
| **10** | **8-24F治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 107、59 | SECC双面电解钢板 |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 107、59 | SECC双面电解钢板 |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 107、59 | 12mm厚白色亚克力大理石台面 |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 107、59 | SECC双面电解钢板 |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 34 | ABS |
| 高危药品管理柜（单门） | | 套 | 17 | SECC双面电解钢板 |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 17 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 17 | SECC双面电解钢板 |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 107、59 | 304不锈钢材质 |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 17 | 不锈钢 |
| 软管及三角阀 | | 套 | 17 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 17 | 复合亚克力 |
| **11** | **副楼1F治疗室** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 4、1 |  |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 4、1 |  |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 4、1 |  |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 4、1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 套 | 1 |  |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 |  |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 4、1 |  |
| 大单槽不锈钢水槽 | | 套 | 1 |  |
| 软管及三角阀 | | 套 | 1 |  |
| 亚克力挡水板 | | 套 | 1 |  |
| **12** | **副楼2F治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 4、54 |  |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 4、54 |  |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 4、54 |  |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 4、54 |  |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 2 |  |
| 高危药品管理柜（单门） | | 组 | 1 |  |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 组 | 1 |  |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 4、54 |  |
| **13** | **副楼3-6F治疗室1** | 医用环保无菌药品柜（上） | | m | 11、2 |  |
| 可调节医院环保无菌柜（中） | | m | 11、2 |  |
| 医用环保治疗台台面 | | m | 11、2 |  |
| 医用环保治疗台柜体（下） | | m | 11、2 |  |
| 环保型ABS材质九宫格 | | 套 | 1 |  |
| 高危药品管理柜（单门） | | 组 | 1 |  |
| 高危药品管理柜密码锁 | | 套 | 1 |  |
| 医疗垃圾分类柜（推板式） | | 组 | 1 |  |
| 304#不锈钢踢脚线 | | m | 11、2 |  |
| **1040.4件** | |  |

**样品清单（本项尺寸用卷尺丈量）**

| **图 片** | **所属序号名称** | **参数要求** | **单 位** | **数 量** | **备注** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、项目清单及技术参数要求，序号21(办公家具)医护办公椅 | 1、网布：双层网布结构。  2、结构功能：坐垫滑动50mm，腰靠可调节上下位置，适应不同身高人群。 | 把 | 1 |  |  |
|  | 一、项目清单及技术参数要求(办公家具)序号17，活动钢柜 | 活动钢柜柜体含钢制背板、钢制底板及天板，底部带封板，提高强度，防止虫鼠进入，最下面抽屉含平衡轮，保证承重性及稳定性。互锁装置，确保一次只能开关一个抽屉，可防止倾倒进而提高使用安全系数。带机械密码锁。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 一、项目清单及技术参数要求(办公家具)序号24，病员椅 | 1、尺寸：420 长\*390mm（±5㎜）宽\*850mm（±5㎜）座高\*450mm（±5㎜）。  2、成型椅架：整体锥管钢架，厚实圆润，增大受力面积，更加稳定安全，椅架四脚支撑脚顶端直径25mm、底端直径15mm。  3、质量工艺要求：要求外型简洁、结构牢固（固定螺钉不少于8个）、拖动时无杂音，且便于消毒。（适合医院病区） | 把 | 1 |  |  |
| 亚克力人造石_副本 | 一、项目清单及技术参数要求（基础护理设施）序号1，医用环保治疗台台面亚克力人造石样品 | 采用100%纯白色12mm厚亚克力人造石台面,巴氏硬度≥60、冲击韧性≥4.0kJ/m²、落球冲击不破裂、弯曲强度≥50MPa、弯曲模量≥9GPa、耐磨性≤0.6g、耐污染性(耐污值总和)≤50、放射性保护分类控制(A类装饰装修材料)内照射指数≤1.0IRa、外照射指数≤1.3Ir。 | 张 | 1 |  |  |
| 电解钢板_副本 | 一、项目清单及技术参数要求（基础护理设施）序号1，医用环保治疗台柜体电解钢板样品 | 柜体采用SECC一级电解钢板，钢板厚度≥1.2mm（①需提供电解钢板SGS出具的检测报告，检测结果需符合以下指标：镉、铅、汞、六价格、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、领苯二甲酸酯（如领苯二甲酸二丁酯（DBP）、领苯二甲酸丁芐酯（BBP）、领苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）和领苯二甲酸二异丁酯（DIBP） | 张 | 1 |  |  |

2、所属行业：医疗卫生

3、本项目是否专门面向中小企业：否

付款方式：根据四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知，采购人要根据采购项目情况和资金支付进度管理要求，加大预付款支付比例，提高供应商履约能力。

所有物品到场安装完备支付合同总金额50%，安装调试完备，经采购人组织验收合格后十个工作日内支付至合同总金额95%，剩余5%作为质保金，质保期满一次性无息支付。

**五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目  **不** 接受联合体投标。

**六、严禁参加本次采购活动的供应商**

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

**七、报名时间、方式：**

供应商自2021年5月12日09时00分至2021年5月18日17时00分（北京时间）登录内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）网上报名，获取参与资格（投标资格不能转让）。

采购文件免费提供，通过**内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）**注册报名后自动获取。具体操作方法详见中心网站“办事指南”-“政府采购-《资中县政府采购操作手册》，咨询电话：刘先生18064944553。

**报名供应商名称、报名项目的招标文件编号和分包编号与投标供应商名称、投标项目的招标文件编号和分包编号必须一致，不一致的其递交的投标文件或将被作为无效投标处理(按照招标文件相关规定可以澄清的情况除外)。**

**八、公告期限：为本次公告发布之日起的5个工作日。**

**九、投标截止时间和开标时间：**2021年6月2日10时00分（北京时间）。

投标人必须在投标截止时间前，登录**内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）**,将经数字证书（CA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的投标文件光盘2份密封送达开标现场。未成功向系统上传电子投标文件或未按规定送达、逾期送达投标文件光盘的，视为放弃投标。投标人应将CA证书带至开标现场，解密投标文件，本次招标不接受邮寄的投标文件。

**十、开标地点：**

资中县水南镇资州大道南二段312号（资州大道A区还房2号商业楼4楼）交易中心评标大厅。

**十一、更正说明：**

本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

**招标文件若有澄清、修改、更正、延期等事项，将在四川政府采购网站和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站上发布，请各投标人及时查阅网上公布的相关信息。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。**

1. **本投标邀请在四川政府采购（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）上以公告形式发布。**
2. **供应商信用融资**

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

**十四、联系方式**

**采购代理机构：**资中县政府采购中心

地 址：资中县水南镇资州大道南二段312号（资州大道A区还房2号商业楼4楼）交易中心

邮 编：641200

联 系 人：黄先生、邱先生

联系电话：0832－5617156

相关电话：组织股0832－5616012 监督股0832－5609251 评审股0832－5513966

**采购人：资中县人民医院**

地 址：资中县迎宾路92号

联 系 人：姚媛

联系电话：13541628773

2021年5月11日