第二次更正

资中县人民医院新建综合大楼围帘及窗帘采购项目招标文件：

第一章询价邀请中的第三采购项目简介（5、6页）：

第五章采购项目要求中的第二项目需求（49、50页）：

原文：

|  |  |
| --- | --- |
| 窗 帘 | 16.防紫外性能:UPF:>500,T(UVA):<5,T(UVB):<5: |
| 铝合金轨道 |  3、规格：宽：22mm 高19.5mm 壁厚0.6mm；  |

更正为：

|  |  |
| --- | --- |
| 窗 帘 | 16.防紫外性能:UPF:>50,T(UVA):<5,T(UVB):<5: |
| 铝合金轨道 | 3、规格：宽≥22mm 高≥19.5mm 壁厚≥1mm； |

资中县人民医院

 2022.8.24